# Resultados ao Vivo de um Aperto sincronizado

Na visualização inicial, selecione o botão Acessar Resultado para acessar resultados do Aperto sincronizado ao vivo.

Os resultados de todas as ferramentas no Aperto sincronizado serão mostrados na GUI do controlador do Sync Reference e em suas GUIs da Web correspondentes. As GUIs nos Sync Members não mostrarão resultados.

Selecione um painel de resultados do Aperto sincronizado para abrir um janela onde você poderá percorrer as diversas visualizações, bastando tocar nas setas nas laterais da janela de resultados.

## Exibição de Resultados: Visão geral do Sync Mode (Modo Sincronização)

Essa tela mostra uma visão geral do status total de todo o aperto (OK ou NOK) e o número total de parafusos OK e NOK.

O losango na parte superior mostra o status do modo como um todo. Os hexágonos na parte inferior mostram o status de cada canal. A barra azul nas parte inferior dos hexágonos indica o canal selecionado. Selecione os diversos hexágonos para ver os resultados dos diversos canais. A exibição de resultados mostrados aplica-se somente ao canal selecionado.

Resultado OK
Resultado NOK

Em NOK result (Resultado NOK), o canal que origina o resultado NOK apresenta um layout diferente para facilitar a identificação do canal que originou o problema. Esse é o canal que fez todos os outros canais pararem.

Selecione o ícone ellipsis (Elipse) na parte superior para ver a lista de todos os erros.

Selecione o ícone ellipsis (Elipse) na parte inferior para ver a exibição da grade de todos os canais. Esse ícone é visível somente se houver mais de seis canais; se houver menos de seis canais, esse ícone fica oculto.

Se o resultado for NOK, aparece uma mensagem com uma explicação.

## Exibição de resultados: Visão geral do canal

Essa tela mostra uma visão geral do resultado de um canal.

Resultado NOK

Para ver os resultados dos outros canais, selecione o botão ellipsis (Elipse) na parte superior e escolha outro canal na janela pop-up que aparece. As exibições de resultado mostrarão agora os resultados aplicáveis ao canal recentemente selecionado.

Se o resultado for NOK, aparece uma mensagem com uma explicação.

## Exibição de Resultados: Resultado Detalhado do Canal

Essa tela mostra uma exibição detalhada de um resultado de canal. Se os limites definidos para o torque ou ângulo forem excedidos ou não atingidos, aparece uma seta apontando para cima ou para baixo próximo ao resultado errado correspondente.

Selecione as setas laterais próximas a caixa Channel (Canal) para mover entre diversos canais. Os resultados mostrados nesta exibição se aplicam somente ao canal selecionado.

Resultado NOK

Se o resultado for NOK, aparece uma mensagem com uma explicação.

## Exibição de Resultados: Etapa Result List (Lista de Resultados da Etapa)

Essa tela mostra uma lista com todos os resultados da etapa usados em um aperto de canal.

O resultado da etapa que originou o resultado NOK mostra uma barra vermelha.

Selecione os diversos resultados da etapa listados para obter mais informações.

## Exibição de Resultados: Visão Geral da Sequência de Lotes

Essa exibição de resultados mostra informações sobre o status dos diversos lotes em uma sequência de lotes (Batch/Overview (Lote/Visão Geral)) e informações sobre os apertos em cada lote (Count/Overview) (Contagem/Visão geral)). Os resultados mostrados aplicam-se à sequência de lotes selecionada.

Os quadrados simbolizam cada lote em uma sequência de lotes. O lote atualmente selecionado apresenta um fundo azul. Um lote que contenha um aperto NOK apresenta um contorno vermelho e uma linha diagonal vermelha.

Os círculos simbolizam cada aperto em cada lote. Apertos NOK apresentam um contorno vermelho e uma linha diagonal vermelha.