# Configuración de la unidad de par visualizada

Seleccione la unidad que desea utilizar para los valores de par y los resultados. Los resultados del par se muestran en la unidad elegida tanto después de realizar el apriete como cuando se almacenan en la lista de resultados.

Para cambiar la unidad de par que se usa en la GUI del controlador:

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Ajustes, seleccione Preferencias en el panel izquierdo y acceda a la ventana Unidades de par.

2. Seleccione el icono de los puntos suspensivos junto al nombre de la unidad utilizada actualmente.

3. Seleccione una unidad de la lista.

   El cambio de unidad de par se efectúa inmediatamente.

   Unidades de par disponibles
   Unidad | Descripción
   --- | ---
   cNm | centinewton metro
   dNm | decinewton metro
   Nm | newton metro
   kNm | kilonewton metro
   in·lbf | libra fuerza por pulgada
   ft·lbf | libra fuerza por pie
   in·ozf | onza-fuerza pulgada
   ft·ozf | onza-fuerza pie
   gf·cm | centímetro gramo-fuerza
   kgf·cm | centímetro kilogramo-fuerza
   kgf·m | metro kilogramo-fuerza