# Exportation/Importation

Dans l’onglet Coffret, le panneau Exportation/Importation permet d’effectuer les opérations suivantes : Exportation, Importation et Sauvegarde automatisée.

Utiliser la fenêtre Exportation pour exporter configurations de coffret, réglages, résultats, événements et journaux des outils, qui peuvent être partagés avec le personnel d’assistance d’Atlas Copco pour résoudre les problèmes liés aux outils.

Utilisation la fenêtre Importation pour importer les configurations et les réglages des coffrets.

Il n'est possible d'avoir qu'un seul processus d’exportation ou d’importation actif à la fois. Toute tentative de lancer un nouveau processus d’exportation ou d’importation alors qu'il y en a déjà un en cours est rejetée.

Utiliser la fenêtre Sauvegarde automatisée pour générer un fichier de sauvegarde.

Il est possible d’exporter ou d’importer des données par le biais d’un des appareils suivants :

- Clé USB (formatée et avec une partition pour Linux : les formats possibles sont par exemple FAT ou NTFS).

- IGU Web

- ToolsTalk 2

Pendant les processus d’exportation ou d'importation, une barre de progression informe qu'un processus d’exportation ou d'importation est en cours. Le temps nécessaire pour effectuer une exportation ou une importation dépend du nombre de résultats, d'évènements et de journaux qui sont importés ou exportés.

## Exportation/Importation entre coffrets

Les coffrets peuvent avoir divers types d'IAM qui peuvent avoir des capacités différentes.
Un coffret peut exporter toutes les configurations applicables pour le type actuel de module IAM.

Un coffret ne peut pas importer un fichier exporté à partir d'un type différent de module IAM. Ceci vaut également lorsque l'on utilise ToolsTalk 2.

Dans cette section

- Exporter Toutes les informations du coffret
- Exporter Paramètres et configurations
- Exporter Journaux des outils connectés
- Exporter des résultats
- Exporter « Journaux système et Informations »
- Importer les configurations et paramètres des coffrets
- Sauvegarde automatisée