1. Power Focus 8
2. Configuración
3. Trabajar con la pestaña Controlador
4. Synchronized tightening
5. Señales de apriete sincronizado
6. Señales de entrada: Señales secundarias
7. Comando de canal - 10054: Señales secundarias
8. Inhibir resultado NOK

# Inhibir resultado NOK

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_COMMAND_NOK_RESULT

Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1