# Werkzeugkalibrierung

Mit der Werkzeugkalibrierung kann gesteuert werden, wie gut ein Werkzeug sich auf einen Referenzgeber bezieht.

Der im Werkzeugspeicher abgelegte Kalibrierwert wird dazu verwendet, den vom Drehmomentgeber des Werkzeugs bereitgestellten Drehmomentwert so einzustellen, dass der korrekte Drehmomentwert an der Steuerung angezeigt wird. Der Controller zeigt das Datum an, an dem das Werkzeug zuletzt kalibriert wurde.

Kalibrierungsparameter
Feld | Beschreibung
--- | ---
Letzte Kalibrierung | Datum und Uhrzeit der zuletzt durchgeführten Kalibrierung
Kalibrierwert | Für die Kalibrierung verwendeter Drehmomentwert
Nächstes Kalibrierdatum | Datum, an dem dieses Werkzeug wieder kalibriert werden muss

In diesem Abschnitt

- Vorbereitung der Kalibrierung
- Werkzeug kalibrieren
- QA-Kalibrierung
- Kalibrieren eines Werkzeugs mit dem STa6000 oder STpad