# BM - Misura dell'angolo di gioco

Strumenti
QST

Questo monitor misura il gioco della presa. L'angolo risultante viene utilizzato nei calcoli del monitor Regola posizione zero.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Direzione | La direzione in cui termina la misurazione.
Coppia target | Obiettivo di coppia. Deve essere > = 0.
Velocità | Predefinito: 60 rpm. Deve essere > = 0.
Tipo di rampa di velocità | Hard, Soft o Manual. Predefinito: Hard. Se si seleziona Manual, si apre il campo Rampa di velocità.