# Lagrade resultat

Styrenheten lagrar ett resultat för varje åtdragning eller lossning som görs. IAM i POWER FOCUS 8 kan lagra upp till 100 000 resultat.

## Visa lagrade resultat

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visar följande information:

   - Datum: datum och tidpunkt för åtdragningen som utfördes.

   - Virtuell station: Virtuell station som utförde åtdragningen.

   - Åtdragningsprogram: Kolumnen Åtdragningsprogram visar flerstegsåtdragningens programnamn, eller batchsekvensens namn åtföljt av åtdragningsprogrammets namn inom batchsekvensen.

   - Resultat: Moment-/Vinkelresultat.

   - Gränsvärden: Kolumnen med gränsvärden visar bara värden när användaren har valt stegmonitor eller stegbegränsning, eller programövervakning eller programbegränsningar.

     Stegmonitorer, Stegbegränsningar, Programmonitorer och Programbegränsningar gäller för Slutmoment och Slutvinkel.

   - Detaljer: Resultatdetaljer för åtdragning/lossning.

   - Kryssrutan Spåra: Om du väljer en spårningsruta visas motsvarande resultat under Synkronisera spårning.

I kolumnen Gränsvärden kan minimi-/maximivärdet ha röd färg.
I det här fallet betyder den röda färgen att något av följande har inträffat:

- Det uppmätta värdet är lägre än the minimivärde som har ställts in i flerstegsprogrammet.

- Det uppmätta värdet är högre än det maxvärde som har ställts in i åtdragningsprogrammet.

## Visa och avläsa resultatkurvor

1. Gå till startsidan och fliken Rapporter. Resultat väljs automatiskt till vänster.

2. I fönstret Resultat väljer du Visa alla resultat.
   Resultatlistan visas i fönstret Resultat.

3. Välj önskat resultat.
   Åtdragningen visas i fönstret Resultatvy.

Fönstret Resultatvy för spårning visar åtdragningens livscykel steg för steg.
När åtdragningen är NOK visar fönstret Resultatvy för spårning vilken stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade problemet.
På spårningskurvan kommer den stegmonitor eller stegbegränsning som orsakade NOK-åtdragningen på stegnivå att visas i rött.

Använd pilarna i övre högra hörnet av spårningskurvan för att gå igenom de olika spårningskurvorna för åtdragningen.

Följande spårningskurvor finns:

- Moment/Tid

- Moment/Vinkel

- Vinkel/Tid

- Varvtal/Tid

- Varvtal/Vinkel

- Lutning/Tid (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Lutning/vinkel (när åtdragningsprogrammet har konfigurerats för en sluttande spårningskurva)

- Aktuell/Tid

- Aktuell/Vinkel

Start för varje steg i ett flerstegsprogram visas med en lodrät linje i kurvan.

På spårningskurvan kan du zooma in och ut, flytta spårningskurvan samt läsa x-axeln och y-axelns värden på en specifik punkt.
Gå till nedre vänstra hörnet av spårningskurvan och välj plus-ikonen (+) för att zooma in, minus-ikonen (-) för att zooma ut, eller kvadratikonen (□) för att återställa zoomningen till standardvyn.

I nedre delen av fönstret Resultatvy för spårning markerar du steget varpå ett popupfönster öppnas med detaljerad information om steget.

I detta avsnitt

- Visa synkroniserade spårningar