# Alterna o Modo de Capacidade da Máquina - 10152

Alterna o modo de teste de capacidade da máquina.

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): MACHINE_CAPABILITY_TEST_MODE_TOGGLE

Tipo de sinal | Value type (Tipo de valor) | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- E/S Interno: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: FALSO

- Painel do Operador: FALSO

- Display do Usuário: FALSO

- Seletor Suave: FALSO

- Expansor de E/S: FALSO

- LED da ferramenta: FALSO

- Alarme da Ferramenta: FALSO

- Anel da Ferramenta: VERDADEIRO

- Fieldbus: FALSO

- Seletor de ST: FALSO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Modo Manual: FALSO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- Vibrador da Ferramenta: FALSO

- Regras de Automação: FALSO