# WLAN und Bluetooth für drahtlose Werkzeuge

Die POWER FOCUS 8 verfügt über ein Funkmodul, das Bluetooth unterstützt und als Zugangspunkt (ZP) ein WLAN-Netzwerk aufbauen kann.

Im Drahtlos ZP-Modus kann nur ein Kanal ausgewählt werden. Wenn sowohl Drahtlos ZP- als auch Drahtlos Client-Modus aktiviert sind, wird dieser eine Kanal für beide Modi verwendet.

Die verbundenen Werkzeuge können als Client, Zugangspunkt für andere Geräte oder beides verwendet werden.

Die POWER FOCUS 8 unterstützt fünfundzwanzig über ZP-Modus und sechs über Bluetooth-Modus verbundene Werkzeuge.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration eines Drahtlos-Client
- Konfiguration des Controllers als Drahtloser Zugangspunkt
- Kopplungsmodus für Drahtloswerkzeuge und STWrench
- Bluetooth-Anforderungen
- Einschränkungen für Drahtloswerkzeuge
- Kopplung eines drahtlosen Werkzeugs mit einer Steuerung
- Einschränkungen für IxB-Werkzeuge
- Verbinden von BCP/BCV-RE Werkzeugen