# Visualizando Resultados Estatísticos

1. Na exibição inicial, vá para a aba Reports (Relatórios) e selecione Statistics (Estatísticas) no painel esquerdo.

2. Na janela SPC Configuration (Configuração do CEP), insira os seguintes parâmetros: Number of Subgroups (Número de Subgrupos), Subgroup Size (Tamanho do Subgrupo), e Frequency (Frequência).

3. Selecione o ícone plus (sinal de mais), no canto superior direito da tela.
   A janela SPC Variable (Variável do CEP) mostra a nova variável.
   Configure a nova SPC Variable (Variável do CEP).

4. Na janela SPC Variable (Variável do CEP), selecione Calculate (Calcular).

5. Para mostrar resultados estatísticos, na janela SPC Variable (Variável do CEP), selecione a caixa View (Exibir).
   A caixa View (Exibir) mostra a data e hora em que os resultados estatísticos foram feitos.
   Os resultados estatísticos são exibidos em um histogram (histograma), no gráfico XBar-R (Xbarra - R), e no gráfico XBar-S (Xbarra - S).

   Quando todos os cálculos nos resultados filtrados estão prontos, eles são enviados à IHM da Web e ao ToolsTalk 2.
   Os resultados estatísticos são salvos localmente em uma pasta Temporary Internet Files (Arquivos Temporários da Internet) (não são salvos no controlador).

   Os resultados estatísticos podem ser exibidos somente na IHM da Web.

## Histograma

Um histograma é uma série de barras, cada uma proporcional, em largura, aos valores de intervalo dentro de uma classe e proporcional, em altura, ao número de amostras dentro da classe. A curva Normal segue a tendência dos retângulos. Um histograma revela o valor da variação que qualquer processo apresenta.
O histograma é útil, pois enfatiza e esclarece tendências que estão prontamente perceptíveis nas tabelas.

## Gráfico Xbarra - R

Os gráficos de controle XBar-R (Xbarra - R) mostram tanto o valor médio Xbar (Xbarra) como o intervalo (R) de um subgrupo. Este é o tipo mais comum de gráfico de controle usando valores discretos ou contínuos. A parte Xbar (Xbarra) do gráfico mostra quaisquer mudanças no valor médio do processo, enquanto a parte R mostra quaisquer mudanças na dispersão do processo.
Este gráfico é especialmente útil, pois mostra as mudanças no valor médio e a dispersão do processo ao mesmo tempo, tornando-se um método muito eficaz para verificar anomalias no processo.

## XBar-S (Xbarra - S)

Os gráficos de controle XBar-S (Xbarra - S) mostram tanto o valor médio Xbar (Xbarra) como o desvio-padrão (S) para cada subgrupo.
O gráfico XBar-S (Xbarra - S) é idêntico ao gráfico XBar-R (Xbarra - R), com a diferença que o R é substituído por um S (desvio-padrão).

## Valores Estatísticos Calculados

Na IHM da Web os valores estatísticos calculados são exibidos em caixas de informações abaixo do histogram (histograma), do gráfico XBar-R (Xbarra - R), e do gráfico XBar-S (Xbarra - S).

Os valores calculados dependem do gráfico em que são lidos.

Os valores estatísticos calculados são:

- Min (Mín.) = valor mínimo para todos os valores de amostras coletadas

- Max (Máx.) = valor máximo para todos os valores de amostras coletadas

- Mean (Média) =

- Mean+3Sigma = + 3*stdDev (Média + 3Sigma = 3*DP)

- Mean-3Sigma = - 3*stdDev (Média - 3Sigma 3*DP)

- Cp (no gráfico XBar-R (Xbarra - R), o valor tem como base no intervalo, e no gráfico XBar-S (Xbarra - S) o valor tem como base o sigma)

- Cpk (no gráfico XBar-R (Xbarra - R), o valor tem como base no intervalo, e no gráfico XBar-S (Xbarra - S), o valor tem como base o sigma)

- Linha de centro = na parte Intervalo , e na parte Sigma

- Alvo (se o valor do alvo estiver disponível para o monitor)

- Desvio-padrão = Desvio-padrão geral total = stdDev (DP)