# Santé de l’outil

Le panneau Santé contient des informations concernant la température de l’outil.

## Température de l'outil

La température des outils (que ce soit pour les outils filaires ou ceux sur batterie) est surveillée en continu par le POWER FOCUS 8. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Lorsque la température du moteur de l'outil ou celle des circuits électroniques de l'outil dépasse la température maximale, l'outil est verrouillé et une alerte (2014) s'affiche. L'outil est à nouveau déverrouillé lorsque sa température s'abaisse sous la limite.

La température n'est pas disponible pour le STwrench.

## Surveiller la température de l'outil

Grâce à l'affichage de l’outil ou via l'interface Web, accédez aux données les plus récentes de température du moteur et des circuits électroniques de l'outil avec horodatage du moment où les mesures ont été effectuées.

1. Sur l’écran d’accueil, sélectionner l'onglet Outil.

2. La température des circuits électroniques de l'outil et la température du moteur de l'outil apparaissent sous le panneau gauche Santé.
   Pour les outils à impulsions, la température de l'unité d'impulsions de l'outil est également indiquée.

3. Sélectionner l'affichage Température maximale pour voir la liste des pics de température les plus élevés pour le composant.

4. Sélectionner l'affichage Température en temps réel pour surveiller en continu la température d'un composant.