# Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg

Processen för att ansluta BCV och BCP-verktyg till styrenheten är något annorlunda än för andra verktygstyper.

1. Gå till startsidan och fliken Inställningar och välj BCP/BCV-RE -anslutningar.

2. Lägg till en ny BCP/BCV-RE-anslutning genom att välja plus-ikonen i skärmens övre högra hörn.

3. Starta konfigurationen och ange ett namn i namnfältet.

4. Fyll i enhetsport och enhetsvärd för verktyget som du vill ansluta inom respektive område. Du hittar båda i verktygets Loader-program.

Verktyget är nu anslutet till styrenheten. Ge det en Virtuell Station för att kunna använda det i ett åtdragningsprogram.