# WLAN och Bluetooth för trådlösa verktyg

Styrenheten POWER FOCUS 8 har en radiomodul som stöder Bluetooth och som kan skapa ett WLAN-nätverk genom att fungera som en accesspunkt.

I trådlöst AP-läge kan endast en kanal väljas åt gången. Om både trådlöst AP-läge och trådlöst klientläge är aktiverade är denna enda kanal gemensam för båda lägena.

De anslutna verktygen kan användas som klient, som accesspunkt för andra enheter, eller båda.

POWER FOCUS 8 stöder 25 verktyg anslutna i accesspunktsläge och sex verktyg anslutna i Bluetoothläge.

I detta avsnitt

- Konfigurera en trådlös klient
- Konfigurera styrenheten som en trådlös accesspunkt
- Hopparningsläge för trådlösa verktyg och STwrench
- Bluetooth-krav
- Begränsningar för trådlösa verktyg
- Para ihop ett trådlöst verktyg med en styrenhet
- Begränsningar för IxB-verktyg
- Ansluta BCP/BCV-RE-verktyg