# Mostrar Par final con Compensación PrT: ON/Mostrar valor de compensación PrT: OFF

## Mostrar Par final con Compensación PrT: ON

La ventana Resultado en tiempo real muestra el par final con el valor de compensación PrT incluido.

Si la EHMI y ST Selector están activados y configurados, muestran el par final con el valor de compensación PrT incluido.

## Mostrar valor de compensación PrT: OFF

La ventana Resultado en tiempo real no muestra el valor de compensación PrT y el icono de compensación relacionado ().

Configurar lo selectores Mostrar par final con compensación PrT y Mostrar valor de compensación PrT no tiene ningún efecto en:

- Los valores de par final enviados a ToolsNet y ToolsTalk: los valores de par final con compensación PrT siempre se envían a ToolsNet y ToolsTalk.

- El valor de par final mostrado con el historial de resultados.

- Las trayectorias basadas en resultados en tiempo real y de historial.

- Los valores en los mensajes Open Protocol.

- Las señales.

- Adaptadores de protocolo.