# Verktygshälsa

Fältet Hälsa innehåller information om verktygstemperatur.

## Verktygstemperatur

Verktygstemperaturer (både för kabelverktyg och batteridrivna verktyg) övervakas kontinuerligt av POWER FOCUS 8. Temperaturenheter som stöds är grader Celsius (°C) och grader Fahrenheit (°F), med Celsius som standardenhet. När temperaturen för verktygsmotorn eller verktygselektroniken överstiger maxtemperaturen låses verktyget och en varning (2014) visas. Verktyget låses återigen upp när verktygets temperatur sjunker under temperaturgränsen.

Verktygstemperatur är inte tillgänglig för ST-skiftnyckel.

## Övervaka verktygstemperaturen

Med hjälp av verktygets display eller via webbgränssnittet kan du få tillgång till de senaste mätningarna av verktygets elektronik- och motortemperaturer tillsammans med tidsstämpeln för när mätningen gjordes.

1. Gå till startsidan och fliken Verktyg.

2. Både temperatur för verktygselektronik och verktygsmotor anges under Hälsa till vänster.
   För pulsverktyg anges även verktygets pulsenhetstemperatur.

3. Välj vyn Maximal temperatur för att se en lista över de högsta temperaturtopparna för komponenten.

4. Välj vyn Realtidstemperatur för att kontinuerligt övervaka temperaturen för en komponent.