# 소스 조임 구성

모든 섹션에서 조임 프로그램에 대한 변경 사항은 GUI의 오른쪽 하단 모서리에 있는 적용 버튼을 클릭하여 적극적으로 적용해야 합니다. 다른 방법으로, 동일한 위치에서 실행 취소 버튼을 클릭하여 변경 사항을 취소할 수 있습니다.

뒤로 가기, 홈 또는 결과 버튼을 사용하여 변경이 적용된 섹션을 지나 탐색을 시작할 때, 변경이 적용될 수 있는 위치 또는 실행을 취소할 수 있는 위치에서 사용자에게 경고 팝업이 나타납니다. 사용자는 변경 사항을 적용 또는 실행 취소하지 않으면 계속 진행할 수 없습니다.

1. 홈 보기에서 소스 탭으로 이동하고, 왼쪽 창에서 조임 을 선택하세요.

2. 화면의 오른쪽 상단에 있는 플러스 아이콘을 선택하여 외부 공구를 생성하세요.

3. 소스 조임에 이름을 입력하고 적절한 선택기 모드를 선택하세요. (제어 또는 확인, 무엇이 필요한지에 따라 달라짐).

4. 기본적으로, 한 편집 가능 식별자 번호만 새 소스 조임을 생성할 때 이용 가능합니다. 화면 하단에서 플러스 아이콘을 선택하여 더 추가합니다.

5. 모든 항목에 식별자 번호 부여

   소켓 선택기를 사용한 경우, 식별자 번호는 소켓 선택기의 번호에 해당됩니다(예: 식별자 번호 1은 소켓 선택기의 소켓 번호 1에 해당).

6. 프로그램을 클릭하고 조임 프로그램 목록에서 선택하여 각 식별자 번호로 연결할 조임 프로그램을 선택하세요.