# QA-Kalibrierung

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Werkzeug auf und wählen Sie auf der linken Seite QA-Kalibrierung aus.

2. Ändern Sie im Fenster QA-Kalibrierung die Parameter und wählen Sie Übernehmen, damit die Änderungen wirksam werden.

   Parameter | Beschreibung
   --- | ---
   Aktiviert | EIN: Aktiviert die Option Externe Werkzeugkonfiguration AUS: Deaktiviert die Option Externe Werkzeugkonfiguration.
   Virtuelle Station | Wählen Sie das Ellipse-Symbol, um das Werkzeug mit einer virtuellen Station zu verbinden.
   Verbindungsart | Verbindung über TCP-Port oder Verbindung über COM-Port.
   COM-Anschluss | Wird angezeigt, wenn der Verbindungstyp COM-Port ausgewählt ist. Zeigt eine Dropdown-Liste mit den verfügbaren COM-Ports an.
   TCP-Anschluss | Wird angezeigt, wenn der Verbindungstyp TCP-Port ausgewählt ist. Zeigt den TCP-Port an, der voreingestellt ist.