# Configurazione impostazioni di presentazione risultati in tempo reale

La finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale consente all'utente di indicare la coppia finale senza valore di compensazione PrT e valore di compensazione PrT in risultati in tempo reale.

## Configurazione finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale

1. Nella vista Home, accedere alla scheda Configurazioni e selezionare Stazione virtuale generale nel riquadro di sinistra.

2. Nella finestra Configurazione su cui si desidera lavorare, selezionare Modifica.
   Viene visualizzata la schermata Modifica configurazione.

3. Nella finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale, impostare i relativi selettori su ON o OFF a seconda dei risultati desiderati.

   Se l'interruttore Mostra valore di compensazione PrT è su ON, la finestra Risultati in tempo reale indica il valore compensazione PrT.

   Se l'interruttore Mostra coppia finale con compensazione PrT è impostato su ATTIVO, la finestra Risultati in tempo reale mostra la coppia finale con la compensazione PrT inclusa.

   Nella finestra Impostazioni di presentazione dei risultati, l'impostazione dei selettori su ON o OFF ha effetto solo se il programma multifase prevede una fase di serraggio con monitor di fase Coppia prevalente, col selettore Compensazione impostato su ON.

## Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale

Qui si trovano le varie opzioni di configurazione nella finestra Impostazioni di presentazione risultati in tempo reale.

Mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO | Mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO Mostra coppia finale con compensazione PrT: SPEGNIMENTO | Mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO | Mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO Mostra coppia finale con compensazione PrT: SPEGNIMENTO
--- | --- | --- | ---
Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni: | Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

In questa sezione

- Mostra coppia finale con compensazione PrT: ON / mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: OFF / mostra valore di compensazione PrT: ATTIVO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: OFF / mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO
- Mostra coppia finale con compensazione PrT: ON / mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO