# 将工具连接到虚拟站点

虚拟站点只可连接一个工具。与控制器相连的工具中只有一个工具可以是电缆工具。添加的虚拟站点可以将匹配的无线工具连接至控制器。

除工具外，每个虚拟站点还需一个工具配置。可在配置选项卡中创建工具配置。

1. 在主视图中，前往虚拟站点菜单，并在左窗格中选择要连接工具的虚拟站点。

2. 在工具窗口中，选择选择工具打开可用工具的列表。

   或者，如果已选择工具，选择更改工具，打开可更改的工具列表。

3. 在可用工具的列表中，点击要连接至虚拟站点的工具。
   使用搜索框、滚动条和筛选器按钮搜索工具。有关更多信息，请参见 虚拟站点中工具的筛选、排序和搜索。

   不可用的工具将灰显。要将灰显的工具连接到虚拟站点，首先将其从虚拟站点断开。

4. 当连接新工具时，在工具窗口为工具分配一个配置。如果有多个可用的配置，将出现工具配置列表。

5. 要替换虚拟站点的工具配置：

   - 选择当前配置名称旁的省略号图标。将出现可用配置的列表。

   - 从列表中选择另一个配置。

   不得取消选择配置，只可以选择另一个可用的配置。

此部分内容

- 虚拟站点中工具的筛选、排序和搜索