# Exibindo Gráficos Sincronizados

A sincronização de gráficos anteriores à versão 3.5 do software não é compatível.

Sincronizar e comparar gráficos

1. Na exibição inicial, vá para a aba Reports (Relatórios). Results (Resultados) é automaticamente selecionado no painel esquerdo.

2. Na janela Results (Resultados), selecione View all results (Exibir todos os resultados).

3. Selecione os gráficos para comparação, marcando o ícone dos resultados correspondente. O ícone do gráfico selecionado fica azul.

   Podem ser selecionados até 10 gráficos.

   Resultados sem o ícone não são compatíveis com a sincronização.

4. Selecione o ícone no canto superior direito, para abrir a exibição do gráfico da sincronização. Ao selecionar o ícone , todos os gráficos de resultados selecionados serão desmarcados.

5. Na Sync Trace Result View (Exibição de Resultados Gráficos de Sincronização), selecione o Sync method (Método de sincronização) na lista suspensa.

   Selecione os tipos de gráficos com as setas no canto superior direito.

A Sync Trace Result View (Exibição de Resultados Gráficos de Sincronização) é mostrada abaixo:

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

1 | Selecione um método para sincronizar os gráficos e a exibição do método de sincronização atual.
2 | Alterne entre tipos de gráficos disponíveis. Os gráficos a seguir estão disponíveis: Torque/Tempo Torque/Ângulo Ângulo/Tempo Velocidade/Tempo Velocidade/Ângulo Gradient / Time (Gradiente/Tempo) (quando o programa de aperto é configurado para executar um gráfico de gradiente) Gradient / Angle (Gradiente/Ângulo) (quando o programa de aperto é configurado para executar um gráfico de gradiente) Corrente/Tempo Corrente/Ângulo
3 | Métodos de ampliação para examinar seções dos gráficos em mais detalhes. Selecione o ícone plus (sinal de mais) para ampliar, o ícone minus (sinal de menos) para reduzir e o ícone square (quadrado) para restaurar o nível se ampliação/redução ao nível anterior da exibição padrão. Também é possível ampliar uma seção específica mantendo-se pressionando o botão direito do mouse, movendo o mouse sobre uma seção, e liberando o botão direito do mouse. A área no interior do retângulo desenhado define a área a ser mostrada.
4 | Cada resultado é representado por uma aba, mostrando a data/hora em que o aperto foi realizado. Um ícone à esquerda de cada aba reflete o resultado do aperto: Azul: Aperto bem-sucedido Vermelho: Falha no aperto Ponto de exclamação: O gráfico não pode ser mostrado no diagrama Selecione os diversos Ícones para alternar entre as seguintes exibições do gráfico: Mostrar somente gráficos Mostrar os separadores de gráfico e etapa com os limites ou restrições disponíveis Ocultar gráfico
5 | Alterar gráfico do resultado do principal. O gráfico do resultado principal é usado como referência e definirá os valores para o eixo x. Somente um gráfico pode ser definido como um resultado principal. O primeiro gráfico selecionado (aba mais à esquerda) é por padrão usado como referência.
6 | Detalhes do aperto do resultado atualmente selecionado.

## Métodos de sincronização

Métodos de sincronização são diversas estratégias para se sincronizar gráficos com um valor específico.

Gráficos podem ser sincronizados por, por exemplo, pico de torque (torque mais alto alcançado em cada gráfico). Isso desloca todos os gráficos ao longo do eixo x, até que cada curva tenha o seu valor de pico de torque exatamente na mesma posição no eixo x.

Todos os resultados subsequentes recebem uma compensação no eixo x de acordo com um dos seguintes métodos:

Método de sincronização | Descrição
--- | ---
Nenhuma | Valor padrão. Gráficos selecionados não são sincronizados.
Peak / Torque (Pico/Torque) Peak / Angle (Pico/Ângulo) Peak / Speed (Pico/Velocidade) Peak / Current (Pico/Corrente) Peak / Gradient (Pico/Gradiente) | Todos os gráficos são sincronizados em relação ao valor de pico, ou seja, deslocados ao longo do eixo x de modo que os valores de pico estejam na mesma posição do eixo x, conforme o valor de pico do resultado principal.
Custom / Torque (Personalizado/Torque) Custom / Angle (Personalizado/Ângulo) Custom / Speed (Personalizado/Velocidade) Custom / Current (Personalizado/Corrente) Custom / Gradient (Personalizado/Gradiente) | Todos os gráficos são sincronizados em relação a um valor definido, deslocados ao longo do eixo x, de modo que o valor definido seja o mesmo na mesma posição. O valor definido do resultado principal é usado como ponto de referência no eixo x. Se o método de sincronização Custom (Personalizado) for selecionado e nenhum dos gráficos contenha o valor configurado, um ponto de exclamação é mostrado no campo de valor personalizado.

Caso o resultado não apresente um valor no gráfico que corresponda ao método de sincronização, ele não pode ser sincronizado e esse gráfico não será mostrado. Em vez disso, ele será mostrado com um ponto de exclamação.

Caso nenhum dos gráficos seja passível de sincronização, uma mensagem de erro “Unable to synchronize” (Não pode sincronizar) é mostrada.