# Ver las trayectorias sincronizadas

No es posible sincronizar trayectorias anteriores a la versión de software 3.5.

Sincronizar y comparar trayectorias

1. En la vista de inicio, vaya a la pestaña Informes. Resultados se selecciona automáticamente en el panel izquierdo.

2. En la ventana Resultados, seleccione Consultar todos los resultados.

3. Seleccione las trayectorias que desee comparar marcando el icono de los correspondientes resultados. Un icono de trayectoria seleccionada se vuelve azul.

   Se pueden usar hasta 10 trayectorias.

   Los resultados sin el icono no son compatibles con la sincronización.

4. Seleccione el icono en la esquina superior derecha para abrir la vista de trayectoria sincronizada. Cuando seleccione el icono , se eliminará la selección de todas las trayectorias de resultado.

5. En la vista Vista de resultado de trayectoria sincronizada, seleccione el Método de sincronización en la lista desplegable.

   Seleccione los tipos de trayectoria con las flechas en la esquina superior derecha.

La Vista de resultado de trayectoria sincronizada aparece más abajo:

Haga clic sobre la imagen para ver más información:

1 | Seleccione un método para sincronizar las trayectorias y mostrar el método de sincronización actual.
2 | Alterne entre los tipos de trayectoria disponibles. Están disponibles los siguientes gráficos de trayectoria: Par/tiempo Par/ángulo Ángulo/tiempo Velocidad/tiempo Velocidad/ángulo Gradiente/tiempo (cuando se configura el programa de apriete para realizar una trayectoria de gradiente) Gradiente/ángulo (cuando se configura el programa de apriete para realizar una trayectoria de gradiente) Corriente/tiempo Corriente/ángulo
3 | Amplíe los métodos para examinar secciones de las trayectorias con más detalle. Seleccione el icono más para ampliar, el icono menos para alejar, y el icono cuadrado para restablecer el nivel de ampliación a la vista predeterminada. También es posible ampliar una sección específica manteniendo pulsado el botón derecho del ratón, desplazando el ratón sobre una sección y liberando el botón derecho del ratón. El área dentro del rectángulo dibujado define el área que se desea mostrar.
4 | Cada resultado está representado por una pestaña, mostrando la hora en que se realizó el apriete. Un icono a la izquierda de cada pestaña refleja el resultado del apriete: Azul: Apriete con éxito Rojo: Fallo en el apriete Signo de exclamación: La trayectoria no se puede mostrar en el diagrama. Seleccione los diferentes iconos para cambiar entre los ajustes de visualización siguientes para la trayectoria: Mostrar solo trayectoria Mostrar trayectoria y divisores de etapa con límites o restricciones disponibles Ocultar trayectoria
5 | Cambiar trayectoria de resultado principal. La trayectoria de resultado principal se utiliza como referencia y definirá los valores para el eje X. Solo se puede definir una trayectoria como resultado principal. La primera trayectoria seleccionada (la pestaña más a la izquierda) se utiliza como referencia de forma predeterminada.
6 | Datos de apriete del resultado actualmente seleccionado.

## Métodos de sincronización

Los métodos de sincronización son diferentes estrategias para sincronizar trayectorias mediante un valor específico.

Las trayectorias se pueden sincronizar, por ejemplo, según el par de pico (par más alto alcanzado para cada trayectoria). Esto cambia todas las trayectorias en el eje X, hasta que cada curva tiene su valor de par de pico en la misma posición exacta en el eje X.

Todos los resultados posteriores reciben una compensación en el eje X de acuerdo con uno de los métodos siguientes:

Métodos de sincronización | Descripción
--- | ---
Ninguno | Valor predeterminado. Las trayectorias seleccionadas no están sincronizadas.
Pico / Par Pico / Ángulo Pico / Velocidad Pico / Actual Pico / Gradiente | Todas las trayectorias se sincronizan hacia el valor de pico, es decir, cambian a lo largo del eje X de forma que los valores de pico se encuentren en la misma posición en el eje X que el valor de pico del resultado principal.
Personalizado / Par Personalizado / Ángulo Personalizado / Velocidad Personalizado / Actual Personalizado / Gradiente | Todas las trayectorias se sincronizan hacia un valor definido, cambian a lo largo del eje X de forma que el valor definido sea el mismo en la misma posición. El valor definido del resultado principal se utiliza como punto de referencia en el eje X. Si se seleccione el método de sincronización Personalizado y ninguna de las trayectorias contiene el valor configurado, aparece un signo de exclamación en el campo de valor personalizado.

Si un resultado no tiene un valor de trayectoria que coincida con el método de sincronización, no se puede sincronizar y su trayectoria no aparecerá. En su lugar aparecerá con un signo de exclamación.

Si no se puede sincronizar ninguna de las trayectorias, aparece el mensaje de error «No es posible sincronizar».