# Utiliser l’onglet Poste de travail virtuel

La configuration des postes de travail virtuels s'effectue dans le menu Poste de travail virtuel.

Un poste de travail virtuel est une abstraction logicielle d'un poste de travail physique. Il peut être mis en place pour utiliser un outil spécifique et exécuter à distance différentes tâches à l'aide de l'outil.

Dans POWER FOCUS 8, il est possible de mettre en place 20 postes de travail virtuels pour chaque coffret. Chaque poste de travail virtuel peut être connecté à un outil et à un ou plusieurs accessoires.

En utilisant des postes de travail virtuels, l'opérateur peut exploiter des outils multiples et effectuer différentes tâches à l'aide du même coffret. Il est possible de connecter un outil à câble et plusieurs outils STB simultanément au coffret.

Lors de la configuration de différents outils, s'assurer que le signal de démarrage sélectionné dans la Source de démarrage correspond à l'outil sélectionné et vérifier que la tâche sélectionnée peut être effectuée sur cet outil.

Il est nécessaire de sélectionner une tâche dans le menu du poste de travail virtuel pour qu'un serrage quelconque puisse commencer. Il existe trois types de tâches :

- Programme de serrage

- Séquence de lots

- Sources

La sélection peut être effectuée manuellement par l'opérateur ou par des signaux externes.

Dans cette section

- Créer un Poste de travail virtuel
- Suppression d’un poste de travail virtuel
- Affecter des licences à un Poste de travail virtuel
- Annuler l'affectation de licences à un poste de travail virtuel
- Connecter un outil à un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Tâche dans un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Protocoles dans un Poste de travail virtuel
- Configurer la fenêtre Accessoires dans un Poste de travail virtuel
- Configurer le menu Bus de terrain dans un Poste de travail virtuel