# Configuration de l'outil

Sur la vue d'accueil, accéder à l'onglet Configurations et sélectionner Configuration de l'outil sur le volet de gauche pour configurer les fonctions accessoires disponibles sur l'outil.

Différentes fonctions sont disponibles selon le type d'outil.

## Configurer les fonctions de l’accessoire disponible sur l’outil

1. Dans la fenêtre Configuration, sélectionner Filtrer par type d’outil. Puis sélectionner l’outil pertinent.

2. Dans la fenêtre Configuration, sélectionner Modifier pour configurer les fonctions concernées.

   Une configuration affectée à un poste de travail virtuel ne peut pas être supprimée.

3. Si disponible, configurer le bouton de fonction, la bague de LED, le commutateur de sens, l'avertisseur sonore et le vibreur en sélectionnant l'icône d’ellipse sur les champs correspondants.
   Chaque champ affiche un numéro qui correspond au numéro de la fonction spécifique (par exemple, 1 correspond au bouton de fonction, 2 à la bague de LED, 3 au commutateur de sens, 4 à l'avertisseur sonore, et 5 au vibreur).

4. Le cas échéant, configurer les Paramètres généraux, la Condition de démarrage et le Bus d'accessoires sur la fenêtre correspondante en fonction des besoins du client.

Dans cette section

- Configuration du bouton de fonction
- Configuration des LED d'outil
- Configuration du commutateur de sens
- Configuration de l’alarme sonore
- Réglages généraux
- Configuration de la condition de démarrage
- Configuration du bus d'accessoires
- Configuration de multiples capteurs
- Configuration du renvoi d'axe ouvert