# Certificados

Na aba Certificados, você pode gerenciar certificados Transport Layer Security (TLS) confiáveis ​​que são assinados pela sua Certification Authority (CA) (Autoridade de Certificação) local ou uma CA externa para criar uma cadeia de garantia.

O controlador usará o certificado TLS para HTTPS para se comunicar com segurança com o ToolsNet/ToolsTalk se a criptografia estiver ativada. Se o servidor ToolsNet/ToolsTalk exigir validação do cliente, configure o certificado no lado do controlador e configure o ToolsNet/ToolsTalk para garantir o certificado do controlador.

Importar certificado

1. Acesse Definições no menu inicial e selecione Certificados no painel da esquerda.

2. Selecione o ícone Plus (sinal de mais), no canto superior direito do GUI.

3. Selecione Escolher Arquivo.

4. Navegue e escolha o arquivo de certificados.

Informações relevantes

- Configuração do HTTPS