# Import Steuerungskonfigurationen und Steuerungseinstellungen

1. Rufen Sie in der Startansicht die Registerkarte Controller auf und wählen Sie auf der linken Seite Export/Import aus.

2. Wählen Sie im Import-Fenster Import aus.

   Ein Popup-Fenster Information bestätigt, dass alle Einstellungen für Verschraubungsprogramm, Gruppen, Zubehör und Controller durch die Einstellungen der importierten Datei ersetzt werden.
   Einstellungen für Netzwerk, PIN, Ergebnisse und Ereignisse werden jedoch nicht importiert.

   Wählen Sie Fortfahren.

3. Wählen Sie im Popup-Fenster Import die Option Datei auswählen. Wählen Sie dann die in die Steuerung zu importierende Datei aus.

   Am Ende des Importvorgangs wird die Steuerung automatisch neu gestartet.

   Wenn der Importvorgang unterbrochen wird, bevor er begonnen hat, oder die Datei verschwindet, wird eine Informationsmeldung angezeigt und der Controller muss neu gestartet werden, um sicherzustellen, dass er sich in einem gültigen Zustand befindet.
   Ein unterbrochener Importvorgang kann abgeschlossen werden, wenn die Datei vorhanden und nicht beschädigt ist.

Beim Import von Steuerungskonfigurationen und Steuerungseinstellungen werden vorhandene Konfigurationen und Einstellungen durch die importierten Konfigurationen und Einstellungen ersetzt.

Die folgenden Konfigurationen werden nicht importiert oder abgewählt:

- Netzwerkeinstellungen der Steuerung werden nicht importiert.

- Ergebnisse und Ereignisse werden nicht importiert.

- Lizenzzuordnung wird nicht importiert.

- Zugewiesene Aufgaben in virtueller/n Station(en) werden abgewählt.

- „jsonConfigurations.zip“ (Mehrstufige Verschraubungs- und Löseprogramme) wird nicht importiert

- „licenseInformation.zip“ (Lizenzinformationen und Systemfunktionalitäten) wird nicht importiert