# Configuração da Rede

A POWER FOCUS 8 pode ser instalada para ser acessada a partir do software ToolsTalk 2 da Atlas Copco ou de um navegador da Web em uma Rede local (LAN). Ele pode ser acessado diretamente de um PC conectado. Ele usa o protocolo IPv4.

As seguintes interfaces de rede são habilitadas por padrão:

Interfaces de Rede Padrão
Nome | Descrição
--- | ---
Porta de serviço | Interface para equipe de serviço e manutenção
Porta PoE 1 | Interface para conectar ferramentas adicionais
Porta PoE 2 | Interface para conectar ferramentas adicionais

Os serviços a seguir estão disponíveis nas interfaces de rede padrão:

- SSH

- Interface do servidor da rede para configuração do sistema

- DHCP

- Conexão de ferramentas

- Recuperar arquivos de exportação do sistema

- Recuperar logs do adaptador de protocolo

- NTP (usado por ferramentas)

- Interfaces internas do produto

- Interface de acessórios

Nesta seção

- Configurando a Porta Ethernet da Fábrica
- Configurando o Bluetooth
- Configurando os canais
- Configurando um Cliente Sem Fio
- Configurando o Controlador como um Ponto de Acesso Sem Fio
- Configurando o Firewall