# 同步拧紧实时结果

在主视图上，选择执行结果按钮以访问同步拧紧实时结果。

同步拧紧中所有工具的结果将显示在 Sync Reference 的控制器图形用户界面和相应的 Web 图形用户界面中。Sync Member 上的图形用户界面不会显示任何结果。

选择同步拧紧结果窗格打开一个窗口，您可以通过点击结果窗口侧面的箭头来查看不同的结果视图。

## 结果视图：同步模式概览

此屏幕显示了整个拧紧（OK 或 NOK）的总体状态以及 OK 和 NOK 螺栓的总数。

顶部的菱形表示整个模式的状态。底部的六边形表示每个信道的状态。六边形下方的蓝条表示所选的信道。选择不同的六边形以查看不同信道的结果。显示的结果视图仅适用于所选信道。

OK 结果
NOK 结果

在 NOK 结果中，产生 NOK 结果的信道具有不同的布局，以便更容易识别产生问题的信道。这是使所有其他信道停止的信道。

选择顶部的省略号图标可以看到所有错误的列表。

选择底部的省略号图标可以查看所有信道的网格视图。此图标只有在信道超过 6 个时才可见，如果信道少于 6 个，此图标将被隐藏。

如果结果为 NOK，则会出现一条解释性消息。

## 结果视图：信道概览

此屏幕显示了一个信道的结果概览。

NOK 结果

要查看其他信道的结果，请选择顶部的省略号按钮，并在出现的弹出窗口上选择另一个信道。结果视图现在将显示适用于新选择信道的结果。

如果结果为 NOK，则会出现一条解释性消息。

## 结果视图：信道详细结果

此屏幕显示了一个信道结果的详细视图。如果超过或未达到扭矩或角度的设置限值，则在相应的失败结果旁边出现一个向上或向下的箭头。

选择信道框旁边的侧箭头，浏览不同的信道。此视图中显示的结果仅适用于所选信道。

NOK 结果

如果结果为 NOK，则会出现一条解释性消息。

## 结果视图：步骤结果列表

此屏幕显示了一个列表，其中包含在信道拧紧中使用的所有步骤结果。

生成 NOK 结果的步骤结果显示一个红条。

选择列出的不同步骤结果以获取进一步信息。

## 结果视图：批次序列概述

此结果视图显示了批次序列中不同批次的状态信息（批次/概览）和每个批次中的拧紧信息（计数/概览）。所示结果适用于所选批次序列。

正方形代表一个批次序列中的每一个批次。当前选定的批次带有蓝色背景。包含 NOK 拧紧的批次带有红色边框和一条红色对角线。

圆圈代表每一个批次中的每一次拧紧。NOK 拧紧带有红色边框和一条红色对角线。