# Configuración de las alarmas de la herramienta

Las alarmas pueden ajustarse para controlar cuándo debe realizarse el mantenimiento o la calibración de las herramientas conectadas al controlador. Puede encontrar el intervalo de servicio de la herramienta y otra información relevante sobre las herramientas en la pestaña Herramienta.

Para acceder a las alarmas de herramienta, vaya a la pestaña Ajustes en la vista de inicio y seleccione Alarmas en el panel izquierdo.

Distintas alarmas de la herramienta
Ventana | Descripción
--- | ---
Alarma del indicador de servicio | Activa la alarma cuando se alcanza el intervalo de servicio de la herramienta.
Bloquear herramienta después de alarma | Bloquea la herramienta cuando se alcanza el intervalo de mantenimiento
Alarma de calibración | Activa la alarma de calibración de la herramienta para todas las herramientas conectadas al controlador.
Alarma de supervisión de aceite | Activa la alarma de supervisión de aceite de la herramienta para todas las herramientas conectadas al controlador. Cambie la opción Bloquear herramienta después de alarma a Encendido para bloquear la herramienta correspondiente cuando se active esta alarma.