# Konfiguration der Werkzeugalarme

Alarme sind eingestellt, um zu kontrollieren, wann die mit dem Controller verbundenen Werkzeuge gewartet oder kalibriert werden müssen. Auf der Registerkarte Werkzeug werden das Werkzeugwartungsintervall und weitere relevante Informationen zu den verbundenen Werkzeugen angezeigt.

Rufen Sie für die Werkzeugalarme in der Startansicht die Registerkarte Einstellungen auf und wählen Sie auf der linken Seite Alarme aus.

Verschiedene Werkzeugalarme
Fenster | Beschreibung
--- | ---
Wartungsindikator-Alarm | Aktiviert einen Alarm für den Zeitpunkt, an dem das Wartungsintervall für das Werkzeug erreicht wird.
Werkzeugsperrung nach Alarm | Das Werkzeug wird beim Erreichen des Wartungsintervalls gesperrt.
Kalibrieralarm | Aktiviert den Werkzeugkalibrierungsalarm für alle mit dem Controller verbundenen Werkzeuge.
Ölüberwachungsalarm | Aktiviert den Ölüberwachungsalarm für alle mit der Steuerung verbundenen Werkzeuge. Setzen Sie die Option Werkzeugsperre nach Alarm auf Ein, um das entsprechende Werkzeug zu sperren, wenn dieser Alarm ausgelöst wird.