# Étalonnage QA

1. Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Outil et sélectionner Étalonnage QA sur le panneau gauche.

2. Modifier les paramètres de la fenêtre Étalonnage QA et sélectionner Appliquer pour mettre en œuvre les modifications.

   Paramètre | Description
   --- | ---
   Activer | MARCHE : Active l'option de configuration d'outil extérieure ARRÊT Désactive l'option de configuration d'outil extérieure.
   Poste de travail virtuel | Sélectionner l'icône en forme d’ellipse pour connecter l'outil à un poste de travail virtuel.
   Type de connexion | Connecter via port TCP ou Connecter via port COM.
   Port COM | Visible lorsque la Connexion de type port COM est sélectionnée. Affiche un menu déroulant avec les ports COM disponibles.
   Port TCP | Visible lorsque la Connexion de type port TCP est sélectionnée. Affiche le port TCP, rempli automatiquement.