# Körning av åtdragningsstrategin Externt resultat utan anslutet verktyg

1. Gå till startvyn och välj fliken Åtdragning. Skapa sedan ett åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

2. Gå tillbaka till startvyn och välj fliken Inställningar. Välj sedan Externt verktyg.

3. Välj plus -ikonen i övre högra hörnet av gränssnittet och skapa ett externt verktyg.

   Du kan skapa upp till tio externa verktygskonfigurationer.

4. I fönstret Externt verktyg anger du det externa verktygets modell, serienummer och beskrivning.

   Serienummer är en obligatorisk textruta.
   Serienumret kan användas för att identifiera ett nödvändigt verktyg, till exempel tillverkarens serienummer. Maximalt antal tecken för textrutan Serienummer är 32.

   När omkopplaren i övre högra hörnet av fönstret Externt verktyg står i läge På kan du gå tillbaka till startvyn och välja fliken Verktyg. Det nya externa verktyget visas i listan över tillgängliga verktyg.

5. Gå till startvyn och välj fliken Virtuell station.

   I fönstret Licenser måste funktionen Externt resultat utan anslutet verktyg ha en licens som tilldelas och används av en virtuell station.

6. Gå till fönstret Verktyg och välj önskat verktyg. Välj sedan verktygskonfiguration.

7. I fönstret Uppgift väljer du åtdragningsprogram med strategin Externt resultat.

8. Skicka signalen EXTERN_OK till den virtuella stationen.

9. Tryck på Gå resultat för att visa resultaten (serienumren).
   Serienumren skickas från den externa verktygskonfigurationen för verktyget som är anslutet till den virtuella stationen.

Relevant information

- Tilldela licenser till en virtuell station