# Resultados Armazenados

O controlador armazena um resultado de cada aperto ou desaperto realizado. O IAM do POWER FOCUS 8 pode armazenar até 100.000 resultados.

## Mostrando Resultados Armazenados

1. Na exibição inicial, vá para a aba Reports (Relatórios). Results (Resultados) é automaticamente selecionado no painel esquerdo.

2. Na janela Results (Resultados), selecione View all results (Exibir todos os resultados).
   A lista de resultados mostra as seguintes informações:

   - Data: data e hora do aperto realizado.

   - Virtual Station (Estação virtual) Estação Virtual com a qual o aperto foi realizado.

   - Programa de Aperto: A coluna Programa de Aperto mostra o nome do Programa de Aperto de Múltiplas Etapas ou o nome da Sequência de Lotes seguido do nome do Programa de Aperto na Sequência de Lotes.

   - Resultado: Resultado de Torque/Ângulo

   - Limites: A coluna Limits (Limites) aparece somente quando o usuário define o Monitor de Etapa ou a Restrição de Etapa ou o Monitor de Programa ou as Restrições de Programa.

     Monitores de Etapa, Restrições de Etapa, Monitores de Programa e Restrições de Programa são aplicáveis ao Torque Final e ao Ângulo Final.

   - Detalhes: Detalhes dos resultados de aperto/desaperto.

   - Trace checkbox (Caixa de seleção de gráfico): Selecionando uma caixa de seleção de gráfico, o resultado correspondente será mostrado na exibição de resultados Sync trace (Sincronizar gráficos).

Na coluna Limits (Limites), o valor mínimo/máximo pode estar na cor vermelha.
Nesse caso, o valor de cor vermelha significa que ocorreu qualquer um dos seguintes casos:

- O valor medido é menor que o valor mínimo definido no Programa de Múltiplas Etapas.

- O valor medido é maior do que o valor máximo definido no Programa de Aperto.

## Mostrando e Lendo Gráficos de Resultados

1. Na exibição inicial, vá para a aba Reports (Relatórios). Results (Resultados) é automaticamente selecionado no painel esquerdo.

2. Na janela Results (Resultados), selecione View all results (Exibir todos os resultados).
   A lista de resultados aparece na janela Results (Resultados).

3. Selecione o resultado necessário.
   O gráfico de aperto aparece na janela Trace Result View (Exibição de Resultados de Gráficos).

A janela Visualização de Resultados de Gráficos mostra o passo a passo do ciclo de vida do aperto.
Quando o aperto for NOK, a Trace Result View (Exibição de Resultados de Gráficos) mostra qual Monitor de Etapa ou Restrição de Etapa o causou.
Em trace graph (Traçar Gráfico), o Monitor de Etapa ou a Restrição de Etapa que gerou o aperto NOK no nível de Etapa fica na cor vermelha.

No canto superior direito de trace graph (Traçar Gráfico), use a seta para a esquerda e a seta para direita para percorrer os diversos gráficos disponíveis para o resultado do aperto selecionado.

Os gráficos a seguir estão disponíveis:

- Torque / Tempo

- Torque / Ângulo

- Ângulo / Tempo

- Velocidade / Tempo

- Velocidade / Ângulo

- Gradient / Time (Gradiente/Tempo) (quando o programa de aperto é configurado para executar um gráfico de gradiente)

- Gradient / Angle (Gradiente/Ângulo) (quando o programa de aperto é configurado para executar um gráfico de gradiente)

- Atual / Data/hora

- Atual / Ângulo

O início de cada etapa em um programa de múltiplas etapas é indicado por uma linha vertical no gráfico.

Em trace graph (Traçar Gráfico), é possível ampliar e reduzir, mover o gráfico e ler os valores do eixo x e do eixo y em um ponto específico.
No canto inferior esquerdo de trace graph (Traçar Gráfico), selecione o ícone (+), para ampliar , o ícone (-)para reduzir ou o ícone (□) para restaurar a ampliação/redução ao nível anterior da exibição padrão.

Na parte inferior da janela Trace Result View (Exibição de Resultados Gráficos), selecione uma etapa para abrir uma janela pop-up com informações detalhadas da etapa.

Nesta seção

- Exibindo Gráficos Sincronizados