# Werkzeugkonfiguration

Wählen Sie in der Startansicht die Registerkarte Konfigurationen und wählen Sie auf der linken Seite Werkzeugkonfiguration aus, um die für dieses Werkzeug verfügbaren Zubehörfunktionen zu konfigurieren.

Je nach Werkzeugtyp stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

## Konfigurieren der Zubehörfunktionen des Werkzeugs

1. Wählen Sie im Fenster Konfiguration Nach Werkzeugtyp filtern aus. Wählen Sie dann das entsprechende Werkzeug aus.

2. Wählen Sie im Fenster Konfiguration Bearbeiten aus, um die betreffenden Funktionen zu konfigurieren.

   Eine Konfiguration, die einer virtuellen Station zugewiesen wurde, kann nicht gelöscht werden.

3. Konfigurieren Sie, falls verfügbar, die Funktionstaste, den LED-Ring, den Richtungsschalter, den Summer und das Vibrationsgerät, indem Sie in den entsprechenden Feldern das Ellipse-Symbol auswählen.
   Jedes Feld zeigt eine Nummer, die der Nummer der jeweiligen Funktion entspricht (z. B. 1 für die Funktionstaste, 2 für den LED-Ring, 3 für den Richtungsschalter, 4 für den Summer und 5 für das Vibrationsgerät).

4. Konfigurieren Sie, falls verfügbar, in den entsprechenden Fenstern die allgemeinen Einstellungen, die Startbedingung und den Zubehörbus entsprechend den Vorgaben des Kunden.

In diesem Abschnitt

- Konfiguration der Funktionstaste
- Konfiguration der Werkzeug-LEDs
- Konfiguration des Richtungsschalters
- Konfiguration des Summers
- Allgemeine Einstellungen
- Konfiguration der Startbedingung
- Konfiguration des Zubehörbus
- Konfiguration von Mehrfach-Messwertgebern
- Konfiguration des Offenmauls