# Santé

Sur la page d'accueil, aller sur l’onglet Contrôleur, sélectionner Matériel sur le panneau gauche et accéder à la fenêtre Santé pour trouver des informations sur l’ État de la batterie et la Température du contrôleur.

## État de la batterie

La batterie du POWER FOCUS 8, située à l'intérieur du panneau avant du contrôleur, sert d'alimentation de secours pour certains éléments du système comme l'horloge interne. L'état de la batterie est mis à jour une fois par jour, ainsi qu'au redémarrage du contrôleur. Lorsque la pile est presque entièrement déchargée, un avertissement (3011) s'affiche. Remplacer la batterie dès que possible lorsque l’avertissement s’affiche.

L’état de la batterie apparaît dans le champ État de la batterie de la fenêtre Santé.

## Température des composants du contrôleur

La température des différents composants du contrôleur est surveillée en permanence par le POWER FOCUS 8. Les unités de température prises en charge sont les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F), les degrés Celsius étant l'unité par défaut. Il est possible de passer d'une unité à l'autre sans qu'un redémarrage du contrôleur ne soit nécessaire. Lorsque la température du contrôleur dépasse la température maximale, l'étage de commande est désactivé et une alerte (3010) s'affiche. L'étage de commande est à nouveau activé lorsque la température du contrôleur descend sous la limite.

La dernière température de contrôleur mesurée ainsi que l’horodatage auquel la mesure a été effectuée apparaissent dans le champ Température du contrôleurde la fenêtre Santé. Il est possible de surveiller en continu la température d'un composant avec un graphique.