# ソース締め付け

締め付けメニューがソース締め付け構成のリストを示します。個別のリストを仮想ステーションにリンクするには、[仮想ステーション]タブに移動し、左側のペインで目的の仮想ステーションを選択し、[タスク]ウィンドウで[タスクの選択]を選択します。ここで、ソースを作業として選択することができます。ソース締め付けでは、特定の締め付けプログラムを指定子番号にリンクします。識別子番号を（外部デジタル信号により、あるいはソケットセレクターが使用される場合は、セレクターの対応ソケットを持ち上げることで）コントローラーに送ると、リンクされたプログラムは、ソース締め付け構成通りに実行されます。繰り返し実行することも、ソース締め付けリストで構成されたバッチ サイズまたは外部システムによって動的に設定されたバッチとして実行することもできます。

ソース締め付けリストは、コントロールまたは確認モードのいずれかで設定できます。

- コントロールモードでは、外部ソースでは、識別子番号を要求することで締め付けプログラムを選択します。ソケットセレクターの場合、識別子番号は、ソケットセレクターの対応するソケットにリンクされ、ソケットを持ち上げると、締め付けプログラムが選択されます。

- 確認モードでは、ソケットセレクターは、管理ソースとして使用することができません。このモードで、識別子番号は、締め付けプログラムと特定のソケット（リスト内の追加列で表示）の両方にリンクされます。識別子番号が（外部信号により）要求されると、対応するソケットは、ソケットセレクターでダイアログを表示され、オペレーターがソケットを持ち上げると（他のソケットは無効）、締め付けプログラムが有効になります。ソケットが指定されない場合（つまり、ソケットコラムで 0 に設定されている場合）、締め付けプログラムが直接起動され、ソケットの状態は無視されます。

POWER FOCUS 8には最大250のソースを保存できます。

本セクション内

- ソース締め付けの構成
- ソース締め付けのプロパティ