# Importera styrenhetskonfigurationer och inställningar

1. Gå till startsidan och fliken Styrenhet och välj Export/Import till vänster.

2. Gå till fönstret Import och välj Importera.

   Popupfönstret Information bekräftar att alla inställningar för åtdragningsprogram, batcher, tillbehör och styrenheter ersätts med inställningarna i den importerade filen.
   Däremot importeras inte inställningar för nätverk, PIN-koder, resultat och händelser.

   Välj Fortsätt.

3. I popup-fönstret Import går du till Välj fil. Välj sedan den fil som ska importeras till styrenheten.

   Vid slutet av importprocessen startar styrenheten om automatiskt.

   Om importprocessen avbryts innan den har startat, eller om filen försvinner, visas ett informationsmeddelande och styrenheten måste startas om för att garantera giltig status.
   En avbruten importprocess kan slutföras om filen existerar och inte är skadad.

Vid import av styrenhetens konfiguration och inställningar ersätts befintliga konfigurationer och inställningar av de importerade motsvarigheterna.

Följande konfigurationer importeras inte eller avmarkeras:

- Styrenhetens nätverksinställningar importeras inte.

- Resultat och händelser importeras inte.

- Licenstilldelning importeras inte.

- Den tilldelade uppgiften i Virtuell station/Virtuella stationer avmarkeras.

- "jsonConfigurations.zip" (Program för flerstegsåtdragning och lossning) importeras inte.

- "licenseInformation.zip" (Licensinformation och systeminformation) importeras inte.