# Sequenza lotto sorgente

Per accedere alla configurazione del lotto sorgente, aprire la scheda Sorgenti nella vista Home e selezionare Sequenza lotto nel pannello di sinistra.

Il controller può essere configurato per selezionare una sequenza di lotto basata su un numero identificatore o una stringa dell'identificatore.

Ingresso | Descrizione
--- | ---
Numero identificatore | Il numero dev'essere un numero intero positivo che può provenire da un accessorio o un ente di controllo esterno.
Stringa dell'identificatore | La stringa dev'essere composta da caratteri ASCII e può provenire da uno scanner o da un ente di controllo esterno.

In questa sezione

- Creare una sorgente di lotto
- Configurazione delle posizioni significative da leggere nella stringa di codice a barre
- Combinazione delle stringhe dell'identificatore