# Fuente de apriete

El menú de apriete muestra una lista de las configuraciones de fuentes de apriete. Para enlazar listas diferentes a una estación virtual, vaya a la pestaña Estación virtual, seleccione la estación virtual en cuestión en el panel izquierdo y, en la ventana Tarea, seleccione Seleccionar tarea. Allí puede elegirse una fuente como tarea. Las fuentes de apriete vinculan un programa de apriete específico a un número de identificador. Cuando el número de identificador se envía al controlador (bien mediante una señal digital externa o bien, en caso de que se utilice un selector de bocas, elevando la boca correspondiente en el selector) el programa vinculado se ejecutará de acuerdo con la configuración de apriete de fuente. Se puede ejecutar de forma repetida o como un lote con un tamaño de lote configurado en la lista de apriete de fuente o establecido de forma dinámica por un sistema externo.

Las listas de fuentes de apriete pueden establecerse en modo de control y en modo de confirmación.

- En modo Control, una fuente externa selecciona un programa de apriete solicitando un número de identificador. En el caso de los selectores de boca, el número de identificador se vincula a la boca correspondiente en el selector de bocas, y el programa de apriete se selecciona elevando la boca.

- En modo de confirmación, el selector de boca no puede utilizarse como fuente de control. En este modo, los números de identificación se vinculan tanto al programa de apriete como a la boca específica (indicado en una columna adicional de la lista). Cuando se solicita un número de identificación (mediante una señal externa), la boca correspondiente se activa en el selector de bocas y el programa de apriete se activa cuando el operario eleva la boca (el resto de las bocas están desactivadas). Si no se especifica ninguna boca (es decir, está ajusta a 0 en la columna de bocas), el programa de apriete se activa directamente y se ignora el estado de la boca.

POWER FOCUS 8 puede almacenar hasta 250 fuentes.

En esta sección

- Configurar un apriete de fuente
- Propiedades de apriete de fuente