# 多步骤程序

警告

存在受伤风险

对拧紧程序配置的更改可能使扭矩、转动方向或拧紧程序目前正使用系统的速度出现异常。这可能导致严重的身体伤害和/或财产损失。

- 在添加新程序或将更改运用到当前程序中后，请检查拧紧程序配置。

控制器特征（例如低反应拧紧策略和其他功能中的控制器范围的功能等）需要通过功能管理系统 (FMS) 分发的许可证。虽然可以在没有特定许可证的情况下配置特征，但分配和使用这些特征将需要在控制器上安装正确的许可证。有关许可证的更多详细信息，请参阅许可证 (FMS)。

多步骤拧紧是分多步进行拧紧。步骤数和步骤类型因要进行的拧紧而异。多步拧紧程序可高度配置，包括监控器功能和限制。要访问多步骤拧紧程序，请前往主视图上的拧紧选项卡，选择左窗格上的多步骤程序库。

此部分内容

- 多步骤 GUI
- 拧紧步骤
- 步骤监控器
- 步骤限制
- 结果报告器
- 添加多步骤程序
- 删除多步骤程序
- 多步骤程序的设置
- STB 工具和多步骤