# 전원 공급 케이블

## 전원 공급 케이블 100-240VAC

제품은 1xM12 4핀(암 코드A) 24V DC 케이블과 함께 배송됩니다. 또한, 위에 언급된 케이블은 별도로 주문할 수 있습니다. 주문 번호는 8434230421입니다.

장치가 외부 전원 공급 장치로 작동하는 경우 부품 번호: 8434230429와 함께 케이블 유형을 박스에 추가하십시오. 다음 케이블 유형 중 하나를 사용할 것:

4222 1801 13 | 전원 케이블 EU - 유형 E/F
4222 1802 13 | 전원 케이블 US - 유형 B
4222 1803 13 | 전원 케이블 UK - 유형 G
4222 1804 13 | 전원 케이블 IN/ZA - 유형 M
4222 1805 13 | 전원 케이블 CH - 유형 J
4222 1806 13 | 전원 케이블 IT - 유형 L
4222 1807 13 | 전원 케이블 AU - 유형 I
4222 1809 13 | 전원 케이블 CN - 유형 I
4222 1810 13 | 전원 케이블 BR - 유형 N
4222 1811 13 | 전원 케이블 IL - 유형 H

경고

전기 충격 위험

접지되지 않은 벽 콘센트는 감전을 초래할 수 있습니다.

- 벽 콘센트는 접지해야 합니다.