# Technische Daten

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
CPU-Typ | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
Mainboard | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
Massenspeicher | 128 GB MLC
Anschlüsse | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
Display | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
Touch | PCAP
Eindringschutz | IP54
Akkutyp | 8 Li-Mn02
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
Gewicht (kg) | 3.5
Gewicht (Pfd.) | 7.72
Abmessungen [L×B×H] (mm) | 48×295.40×213.4
Umgebungsarbeitstemperatur (°C) | 0 °C bis 40 °C
Umgebungsarbeitstemperatur (°F) | 32° F bis 104 °F