# Tekniska data

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
CPU-typ | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
Moderkort | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
Masslagring | 128 GB MLC
Portar | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
Display | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
Touch | PCAP
Kapsling mot inträngning | IP54
Typ av batteri | 8 Li-Mn02
Operativsystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
Vikt (kg) | 3.5
Vikt (lb) | 7.72
Mått [L×B×H] (mm) | 48×295.40×213.4
Omgivande drifttemperatur (°C) | 0 °C till 40 °C
Omgivande drifttemperatur (°F) | 32 °F till 104 °F