# Технические данные

| Assembly Control Mini PN
--- | ---
Тип ЦП | Intel® Celeron J6412 @up to 2.60 GHz
Материнская плата | ECM-EHL3 A1 J6412 Lite
Устройство массовой памяти | 128 GB MLC
Порты | 2x Ethernet 100Mbit/s D coded M12; 2x USB 2.0 Type A; 1x RS232 A coded M12; 2x Profinet 100Mbit/s D coded M12;, 8x I/O (24 V/up to 200 mA, 300mA total) 2 IN, 4 OUT, +/- 24V A coded M12
Дисплей | 10,1": LED TFT, 16:10, 1280 x 800 pixel, brightness typ. 500 cd/m² AUO G101EAN02.2
Сенсорный | PCAP
Степень защиты корпуса | IP54
Тип батареи | 8 Li-Mn02
Операционная система | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/H2 (standard) Linux (supported) Windows 11 (supported)
Вес (кг) | 3.5
Вес (фунт) | 7.72
Размеры [Д×Ш×В] (мм) | 48×295.40×213.4
Рабочая температура окружающей среды (°C) | 0°C – 40°C
Рабочая температура окружающей среды (°F) | 32°F – 104°F