# Konfigurácia synchronizovaného uťahovania

Power Focus S je možné nakonfigurovať vo dvoch rôznych režimoch Synchronizované uťahovanie:

- Člen synchronizácie. Tento režim sa používa, keď je systém pripojený k Power Focus 8 prostredníctvom pripojenia uzavretého cyklu. Power Focus S by mal byť nastavený na režim Člen synchronizácie a Power Focus 8 by mal byť nastavený na režim Referencia synchronizácie.

- Žiadna synchronizácia. Tento režim sa používa, keď je systém pripojený k ToolsControl prostredníctvom továrenského ethernetového portu.

## Zmena režimu

1. Prejdite na kartu Nastavenia na domovskej obrazovke. Zvoľte Synchronizované uťahovanie.

2. Zvoľte ikonu tri bodky (...) vpravo. Otvorí sa kontextové okno Vybrať položku.

3. Zvoľte preferovaný režim v kontextovom okne Vybrať položku. Potvrďte výberom tlačidla Použiť.

V režime Člen synchronizácie sa objaví pole Číslo kanála. Toto číslo určuje číslo kanála systému, keď je pripojený k Power Focus 8.

Po zmene režimu sa systém automaticky reštartuje.