# 동기화 조임 구성하기

Power Focus S은 두 개의 동기화된 조임 모드로 구성될 수 있습니다:

- 동기화 멤버. 이 모드는 시스템이 데이지 체인 연결을 통해 Power Focus 8에 연결될 때 사용됩니다. Power Focus S를 동기화 멤버 모드로 설정해야 하며, Power Focus 8는 동기화 참조 모드로 설정해야 합니다.

- 동기화 안함. 이 모드는 시스템이 공장 이더넷 포트를 통해 ToolsControl에 연결될 때 사용됩니다.

## 모드 변경

1. 홈 화면의 설정 탭으로 이동합니다. 동기화 조임을 선택합니다.

2. 오른쪽에서 줄임표 아이콘(...)을 선택합니다. 항목 선택 팝업 창이 열립니다.

3. 항목 선택 팝업 창에서 선호하는 모드를 선택합니다. 적용을 선택하여 확인합니다.

동기화 멤버 모드에서, 채널 번호 필드가 표시됩니다. 이 번호는 Power Focus 8에 연결될 때 시스템의 채널 번호를 설정합니다.

모드 변경 사항이 적용되면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.