# Výmena nástrčkového bitu systému HAD

1. Pomocou malého skrutkovača umiestneného v otvoroch zásuvky zdvihnite uvoľňovací krúžok smerom nahor.

2. Pri držaní uvoľňovacieho krúžku v hornej polohe potiahnite bit smerom nadol, aby ste ho vybrali.

   UPOZORNENIE

   Nebezpečenstvo porezania

   Poškodené bity vás môžu porezať a spôsobiť poranenia.

   - S poškodenými bitmi zaobchádzajte opatrne.

## Vzťahuje sa na: