# Эксплуатация системы HAD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травмы

Неожиданное перемещение системы или некорректное поглощение сил реакции могут привести к тяжелым телесным травмам и материальному ущербу.

- Обязательно проверяйте правильность расположения системы на головке гайки.

Под воздействие изгибающего усилия на головку снижается установленный момент для всех моделей.

Если оператор воздействует изгибающим усилием на головку (например, не удерживает вес инструмента, позволяя инструменту висеть на головке винта), снижается уровень установленного крутящего момента. В результате, несмотря на то что инструмент будет измерять и отображать правильный крутящий момент, соединение не будет затянуто должным образом. Последствия более негативны при низком целевом моменте затяжки.

## Относится к: