# Utiliser le système HAD

AVERTISSEMENT

Risque de blessure

Si le système se déplace de manière inattendue ou si les forces réactives sont absorbées de manière incorrecte, il peut entraîner des blessures graves et des dégâts matériels.

- Toujours vérifier que le système est placé correctement sur la tête de l’écrou.

La courbure sur la douille réduit le couple installé pour tous les modèles.

Si l'opérateur exerce une charge de courbure sur la douille (par exemple en ne maintenant pas le poids de l'outil, et en laissant l'outil pendre sur la tête de la vis), cela réduira le niveau de couple installé. Même si l'outil mesure et signale un couple correct, l'assemblage ne sera pas correctement serré. Cet effet est plus sensible à des couples cibles faibles.

## S’applique à :