# Operar el sistema HAD

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Si el sistema se desplaza de forma imprevista o si las fuerzas de reacción se absorben incorrectamente, puede provocar lesiones graves y daños en la propiedad.

- Compruebe siempre que el sistema está correctamente colocado sobre el cabezal de la tuerca.

La curvatura en la boca reducirá el par instalado en todos los modelos.

Si el operario coloca una carga de curvatura en la boca (por ejemplo, al no sujetar el peso de la herramienta y dejar que la herramienta cuelgue del cabezal de tornillo), esto reducirá el nivel de par instalado. Aunque la herramienta mide e informa un par correcto, es probable que la junta no esté correctamente apretada. Este efecto es más sensible en pares objetivo bajos.

## Aplicable a: