# Cambiar una punta de boca del sistema HAD

1. Levante el anillo de liberación hacia arriba con un pequeño destornillador colocado en los orificios de la boca.

2. Mientras sujeta el anillo de liberación en la posición superior, tire de la punta hacia abajo para extraerla.

   PRECAUCIÓN

   Peligro de corte

   Las puntas dañadas pueden cortar y provocar lesiones.

   - Manipule las puntas dañadas con cuidado.

## Aplicable a: